采样频率：50khz

转速：600 800 1000

内圈：ib

外圈：ob

滚动体：tb

正常：N